

**DS-2CD3347(D)WD-L(C)**

**400万 1/1.8" CMOS 臻全彩海螺摄像机**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 | * 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 |
| * 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 |
| * 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 |
| * 支持开放型网络视频接口（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181，支持萤石平台接入 |
| * 支持背光补偿，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 |
| * 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
| * 支持暖光灯补光，照射距离最远可达30米 |
| * 1个内置麦克风，高清拾音 |

|  |
| --- |
| * **规格参数** |
| **摄像机** | |
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
| 慢快门 | 支持 |
| P/N制 | P制 |
| 宽动态 | 120 dB |
| 调节角度 | 水平：0°~360°，垂直： 0°~75°, 旋转： 0°~360° |
| **镜头** | |
| 焦距&视场角 | 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.3°，对角线视场角：124.9° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角线视场角：64.8° |
| 景深范围 | 2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ |
| 最大光圈数 | F1.0 |
| 镜头尺寸接口 | M16 |
| **补光** | |
| 补光距离 | 暖光灯补光，最远可达30 m |
| **视频** | |
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 x 360，320 × 240） |
| 视频压缩标准 | 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| Smart264编码 | 支持 |
| Smart265编码 | 支持 |
| 码率控制 | 定码率，变码率 |
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
| **音频** | |
| 音频环境噪声过滤 | 支持 |
| 音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
| 音频压缩标准 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64Kbps（AAC） |
| **网络** | |
| 同时预览路数 | 最多6路 |
| 接口协议（API） | 开放型网络视频接口（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181 |
| 网络协议 | TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS |
| 用户管理 | 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 |
| 客户端 | iVMS-4200，萤石云 |
| 浏览器 | 使用插件预览：IE8，IE9，IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ |
| **图像** | |
| smartIR | 支持 |
| 日夜转换模式 | 白天，夜晚，自动，定时 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 |
| 图像设置 | 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| **接口** | |
| 音频 | 1个内置麦克风 |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| **smart功能** | |
| Smart事件 | 越界侦测，区域入侵侦测 |
| **专业智能（普通算法）** | |
| 报警触发 | 移动侦测，遮挡报警，非法登录 |
| **一般规范** | |
| 联动方式 | 上传中心，FTP，抓图，邮件 |
| 通用功能 | 心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP地址过滤，flash日志，像素计数器 |
| 恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
| 存储温湿度 | -10 ℃~40℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 启动和工作温湿度 | -10 ℃~40℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 供电方式 | DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3，“WD”型号支持PoE |
| 电流及功耗 | DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.19 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W，“WD”型号支持PoE |
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm 圆口 |
| 产品尺寸 | Ø131 × 108 mm |
| 包装尺寸 | 170 × 170 × 150 mm |
| 设备重量 | “WD”型号：420 g “DWD”型号：400 g |
| 带包装重量 | “WD”型号：720 g “DWD”型号：680 g |
| **认证** | |
| 辐射等级 | Class A |
| 国内常规认证 | 型检，GB28181 |
| 防护 | IP66 |

|  |
| --- |
| * **订货型号**   DS-2CD3347DWD-L(C)  DS-2CD3347WD-L(C) |

|  |
| --- |
| * **外形尺寸** |
|  |

|  |
| --- |
| * **配件** |

* **推荐购买**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DS-1273ZJ-130-TRL**  **壁装支架** | **DS-1280ZJ-M**  **藏线盒** | **DS-1281ZJ-M**  **斜底座** |
|  |  |  |

