

**DS-2CD3335F(D)-I(S)**

**300万1/3”CMOS ICR红外阵列网络摄像机**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能特性：*** 最高分辨率可达3M(2048×1536) @ 25 fps,也可输出Full HD 1080p实时图像
* 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码
* 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
* 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加
* 支持OSD颜色自选
* 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离最远可达30米
* 支持smart IR，防止夜间红外过曝
* ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
* 支持日夜两套参数独立配置
* 支持PoE供电功能（可选）
* 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储
* 支持3D数字降噪, 支持数字宽动态
* 内置麦克风
* 支持双码流,支持手机监控
* 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
* 功能齐全:心跳,镜像等
* 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测
* 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析
* 支持萤石云平台接入
* 支持Email、FTP、NTP服务器测试
* 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书
* 初始设备开机修改密码，保障密码安全
* 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

**外形尺寸：** |  | **应用场景：**适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境**订货型号：**DS-2CD3335F-IDS-2CD3335FD-I DS-2CD3335F-ISDS-2CD3335FD-IS**建议配件：**

|  |
| --- |
|  |
| DS-1272ZJ-120-TR15壁装支架 |

 |

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | DS-2CD3335F(D)-I(S) |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| 最大图像尺寸 | 2048 × 1536 |
| 帧率 | 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° |
| 镜头 | 2.8mm，水平视场角79°；(4mm,6mm,8mm可选) |
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 最小照度 | 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | Smart 265/H.265/H.264 / MJPEG |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2) |
| 接口及功能 | 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口  |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 |
| 智能报警 | 越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP地址冲突;存储器满;存储器错 |
| 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 其他 | 电源供应 | DC12V±25% / PoE(802.3af)；(-D型号不支持PoE) |
| 最远红外照射距离 | 30米 |
| 工作温度和湿度 | -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 功耗 | 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W) |
| 重量 | 570g |
| 尺寸(mm) | 93.2×123.3 |

\*须另备DC12V Φ5.5mm圆头电源

\*“-S”表示具有1个音频输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口